Технические условия на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по адресу пер. Волчанский, д.3А
Демонтажные работы.
1.  Валка деревьев с выкорчевкой пней в количестве 11 шт.
2.  Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью: 118 кВт (160 л.с.), 11 ям.
3. Погрузка и перевозка грузов автомобилями-самосвалами – 1,1704 т.

Демонтаж старых МАФ
4.  Демонтаж старых МАФ — 0,25 т[image: ]

Устройство детской площадки.[image: ]
Площадь площадки S = 514,45 м2.
1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы группа грунтов 2 – 102,89 м3,
2. Перевозка грузов автомобилями самосвалами – 123,468 т,
3. Устройство подстилающего слоя из щебня марки 400, фракции 5(3)-10 100 мм – 51,45 м3,
4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресьвы, толщиной 100 мм – 51,4 м3,
4. Установка бортового камня бетонного БР 100.20.8 - 74 м.п.
 Устройство спортивной площадки
Площадь спортивной площадки S=325 м2.
1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы группа грунтов 2– 113,25 м3,
2. Перевозка грузов автомобилями самосвалами – 159,9 т,
3. Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 50 мм – 65 м3,
4. Укладка щебеночных оснований марки 400, фракции 20-40 пропиткой битумом, толщиной 150 мм – 22,75 м3,
5. Укладка щебеночных оснований с пропиткой битумом – 325 м2
6. Устройство покрытия асфальтобетонного толщиной 30 мм – 325 м2,
7. Устройство покрытий наливных резиновых толщиной 10 мм – 325 м2,
8. Устройство цветного противоскользящего покрытия – 325 м2,
9. Устройство резинового покрытия толщиной 10мм – 325 м2,
10. Устройство разметки на резиновом покрытии – 2 полосы
11. Установка бордюра бетонного БВ 100.30.15 - 76 м.п.
Монтаж ограждения спортивной площадки
1. Копание ям вручную глубиной до 0,7м – 1,62 м3, 
2. Устройство щебеночного основания под фундаменты – 0,324 м3, 
3. Устройство бетонной подготовки – 1,16 м3,
4. Монтаж ограждения – 1,875 т.

Устройство новых парковочных мест на придомовой территории ПД-4.
Площадь новых парковочных мест S=250 м2.
1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы – 110 м3,
2. Перевозка грузов автомобилями самосвалами – 132 т,
3. Устройство оснований из щебня марки 600, фракции 40-70 способом заклинивания толщиной 210мм – 25 м3,
4. Укладка щебеночных оснований марки 800, фракции 40-70 способом заклинивания с пропиткой битумом толщиной 80 мм – 250 м2,
5. Устройство покрытия асфальтобетонного тип В, толщиной 50мм – 250 м2
6. Установка бортового камня бетонного марка 400 - 66 м.п.
Устройство дорожек с покрытием из тротуарной плитки 
Площадь дорожек S=60 м2.
1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы – 12,6 м3,
2. Перевозка грузов автомобилями самосвалами – 15,12 т,
3. Устройство подстилающего слоя из щебня марки 400, фракции 5(3)-10, толщиной 100 мм - 6 м3,
4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 60 мм – 3,6 м3,
5. Устройство покрытий из тротуарной плитки толщиной 50 мм - 60 м2,
6. Установка камня бортового бетонного БР 100.20.8 - 58 м.п.
Устройство асфальтовых дорожек
Площадь дорожек S=66 м2.
1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы – 9,9 м3,
2. Перевозка грузов автомобилями самосвалами – 11,88 т,
3. Устройство оснований из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12см марки 400, фракции 5(3)-10, толщиной 120 мм - 66 м2,
4. Устройство покрытия асфальтобетонного толщиной 30 мм – 66 м2,
5. Установка бортового камня бетонного БВ 100.30.15 – 64 м.п

Устройство водоотводного лотка

1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы группа грунтов 2 – 3,78 м3,
2. Перевозка грузов автомобилями самосвалами – 4,536 т,
3. Устройство подстилающего слоя из щебня марки 400, фракции 5(3)-10 – 2,16 м3, 
4. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 0,9 м3,
5. Устройство покрытий из тротуарной плитки толщиной 50 мм - 15 м2
6. Установка камня бортового бетонного БР 100.20.8 - 30 м.п.
7. Установка камня бортового бетонного БР 100.20.8 вдоль водоотводного лотка - 15 м.п.
8. Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи – 15 м.п.

Устройство газона.
Площадь газона S=100 м2.
1. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы группа грунтов 2 - 15 м3,
2. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами – 18 т,
3. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем толщиной 150 мм. вручную – 20[image: ] м2,
4. Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем толщиной 150 мм. механизированным способом – 80[image: ] м2
5. Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную - 100[image: ] м2.
Разборка и восстановление проезда ПД-4.
Восстанавливаемая площадь проезда S=436 м2.

1. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных – 4,36 м3,
2. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы группа грунтов 3 – 17,44 м3,
3. Разборка покрытий и оснований щебеночных – 16,568 м3,
4. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы группа грунтов 2 – 66,272 м3,
5. Разборка бортовых камней на бетонном основании – 35,4 м.п.
6. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы группа грунтов 4 – 6,088 м3,
7. Погрузка и вывоз мусора – 38,795 т,
8. Устройство оснований из щебня марки 600, фракции 40-70 способом заклинивания толщиной 210мм – 436 м2,
9. Укладка щебеночных оснований марки 800, фракции 40-70 способом заклинивания с пропиткой битумом, толщиной 80 мм – 436 м2,
10. Устройство покрытия асфальтобетонного тип В, толщиной 50 мм – 436 м2,
11. [bookmark: _GoBack]Устройство бортовых камней бетонных марки 400 – 177 п.м. 

Установка малых архитектурных форм.
1. Копание ям вручную глубиной до 0,7м – 11,49 м3, 
2. Устройство щебеночного основания под фундаменты – 1,93 м3, 
3. Устройство бетонной подготовки – 8,55 м3,
4. Монтаж МАФ – 1,195 т.
5. Заполнение песочницы песком – 1,9 м3.


Освещение детской площадки.
1.  Бурение ям глубиной до 2м бурильно-крановыми машинами – 3 ямы
2. Установка стальных опор ВЛ 750 кВ – 0,297 т
3. Бетонирование фундамента опоры – 1,20 м3,
4. Установка светильников с лампами люминесцентными - 3 шт.,
5. Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей – 50 м.п.,
6. Устройство труб стальных по установленным конструкциям диаметром до 40мм – 10 м.п.,
7. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава – 10 м.п.,
8. Устройство провода по установленным стальным конструкциям – 140 м.п.,
9. Устройство блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) – 1 шт.

Электроснабжение уличного освещения 
Рр - 1,5 кВт, U-220B. Категория электроприемников-Ш.
1. Выполнить линию питания от ВРУ жилого дома до опор освещения кабелем марки СИП 2*16.
2. Трассу кабельной линии выполнить в металлической трубе (металл рукаве) по фасаду жилого дома, далее воздушной линией до опор освещения.
3.  В щитовой жилого дома предусмотреть установку щита ЩР с прибором учета электроэнергии, вводным и групповыми автоматическими выключателями.
4. Автоматические выключатели выбрать исходя из максимально разрешённой мощности с условием селективности.
5. Точку подключения определить после общедомового прибора учета э/э.[image: ]
6. Автоматические выключатель подписать, вывесить бирки с указанием марки и принадлежности КЛ.
7. После монтажа электроустановку предъявить главному энергетику ООО УК «Пионер» с предоставлением технического отчета в полном объеме.[image: ]
8. Не подключать других потребителей.


Перечень устанавливаемых МАФ: 
Игровая площадка

1. Спортивный комплекс длиной не менее 2200 мм, шириной не менее 2800 мм, высотой не менее 2160 мм должен быть выполнен в виде шестигранника, предназначен для гимнастических упражнений и развития различных групп мышц.  
Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:
Стойка опорная, выполненная из профильной трубы размером не менее 60х40 мм – 6 шт.,
Металлическая шведская стенка вертикальная, выполненная из трубы диаметром не мене 33,5 мм не менее 1 шт.,
Лаз сетка из синтетического каната с металлическим сердечником - 1 шт., 
Перекладина с двумя подвесными кольцами, выполнена из трубы диаметром не менее 33,5 мм не менее 1 шт.,
Перекладина, предназначенная для подтягивания, выполнена из трубы диаметром не мене 33,5 мм не менее 2 шт.,
Подвесные брусья не менее 1 шт., представляющие собой конструкцию из двух вертикальных стоек на которых закреплены брусья, выполненные из трубы диаметром не менее 33,5 мм. Вся конструкция крепится к раме, состоящей из двух опорных стоек и двух горизонтальных перекладин, выполненных из профильной трубы размером не менее 60х40 мм.
Рукоход тройной не менее 1 шт. выполнен из трубы диаметром не менее 33,5 мм. Перекладины рукохода должны быть выполнены из трубы диаметром не менее 26,8 мм. Конструкция должна представляет собой три рукохода с тремя перекладинами, соединенными в центре.
Конструкции должны быть соединены болтовыми соединениями и методом сварки. Все металлические конструкции изготовлены из оцинкованного металла и должны иметь порошковую окраску.
Спортивный комплекс должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

2. Спортивный комплекс в установленном виде длиной не менее 2778 мм, шириной не менее 158 мм, высотой не менее 2600 мм предназначенный для занятий спортом на открытом воздухе для детей подросткового возраста и взрослых. Должен представлять собой два разно уровневых турника. Состоять из трех опорных стоек, стоящих на одной линии и соединенных между собой двумя перекладинами на разном уровне. Комплекс предназначен для выполнения различных упражнений и подтягиваний, выполнения упражнений для тренировки мышц рук, спины, грудного отдела, мышц пресса, плечевых мышц под нагрузкой собственного веса.
Перекладины должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 32 мм. Опорные стойки в количестве 3 шт. изготовлены из трубы диаметром 108 мм. Сборка комплекса должна осуществляться с помощью крепёжных колец (4 шт.). Внутренний диаметр колец 108 мм, наружный - 157 мм. Кольцо должно плотно зажимать опорную стойку. В верхней и нижней части по окружности кольца должен быть паз глубиной не менее 5 мм для зацепления с перекладиной. Кольца должны быть изготовлены из стали, иметь порошковое покрытие, стойкое к атмосферному и механическому воздействию. 
Все металлические элементы спортивного комплекса должны иметь двойную порошковую окраску, которая позволяет комплексам оставаться устойчивым к коррозии и атмосферному воздействию. 

3. Многофункциональный тренажерный комплекс в установленном виде длиной не менее 5160 мм, шириной не менее 1104 мм, высотой не менее 1520 мм предназначен для занятия спортом на открытом воздухе.
Тренажерный комплекс должен состоять не менее чем из 5 различных элементов для занятий фитнесом:
1. Тренажер для тренировки рук и ног в количестве не менее 1 штуки. 
2. Тренажер для тренировки рук в количестве не менее 1 штуки.
3. Тренажер для тренировки ног в количестве не менее 3 штук.

Каркас должен быть изготовлен из металлической профильной трубы размером не менее 80х80х3мм и не менее 60х40х2мм, 
Элементы тренажера должны быть изготовлены из металлической трубы 32х3.2мм, каркасы сидений силовых элементов изготовлены из металлической трубы 25х2.8мм. Ручки тренажера должны иметь специальные резиновые накладки для удобства использования.
Все металлические конструкции должны быть изготовлены из оцинкованного металла и иметь порошковую окраску

4. Игровой модуль в установленном виде высотой не менее 1300 мм., шириной не менее 80 мм, длиной не менее 1200 мм должен представлять собой доску для метания с мишенью и оснащенную металлическими кольцами для метания в количестве не менее 3 шт. разного размера. 
Опорные стойки в количестве 2 шт. должны быть выполнены из профильной трубы размером не менее 80*80 мм, должны иметь заглушку наверху, кольца должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 21 мм. Доска для метания должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.
Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев.
Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.
Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.
Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

5. Детский тематический, многофункциональный игровой комплекс в установленном виде длинной не менее 10000 мм., шириной не менее 6000 мм, высотой не менее 4600 мм должен состоять из следующих комплектующих: 
Стойки опорные диаметр 113 мм. в комплекте с декоративными опорными стаканами - 14 шт.,
Связующие площадки размер 116*116 мм., высота ребра 90мм. - 4 шт., 
Лоток винтовой, с высоты 1,6 м, в комплекте с набором ограждений и переходной площадкой – 1 шт.,  
Декоративный элемент не менее 4 шт.,
Круглая крыша из ПНД не менее 1 шт.,
Двухскатная крыша из ПНД не менее 1 шт., 
Ограждения не менее 6 шт., 
Переход между площадками, в комплекте с круглыми ограждениями и оргстеклом не менее 1 шт.,
Лоток двойной длинный, с высоты 1,20 м, в комплекте с ограждением не менее 1 шт.,
Переходная ступень между площадками, высота 0,3 м не менее 1 шт.,
Стенка для лазанья с высоты 1,5 м. не менее 1 шт., 
Лоток поворотный, в комплекте с ограждением, с высоты 0,9 м не менее 1 шт., 
Мост переходной между площадками, в комплекте с опорой, перилами и арочной разноцветной крышей не менее 1 шт.,
Лестница 6 ступеней, в комплекте с поручнями не менее 1 шт.,
Лаз с высоты 0.9 м., в комплекте с аркой ограждения не менее 1 шт.,
Закладка для лотка не менее 1шт.,
Закладка для двойного лотка не менее 1 шт.,
Поручни не менее 2 пары  
Комплект крепежа

  Сборка данного комплекса должна осуществляться с помощью крепёжных колец и крабов, изготовленных из алюминиевого сплава. Внутренний диаметр колец 114 мм, наружный - 154 мм. Кольцо должно плотно зажимать опорную стойку. В верхней и нижней части по окружности кольца должен быть паз глубиной не менее 5 мм для зацепления с крабом. Краб с одной стороны крепиться к кольцу, с другой стороны зажимает металлический стержень навесных ограждений. Комплектующие соединения: кольца не менее 30 шт. и крабы не менее 40 шт., изготовлены из алюминиевого сплава. Крепёж, применяемый для сборки игрового комплекса, имеет анодированное покрытие, стойкое к атмосферному и механическому воздействию. Все металлические элементы игрового комплекса изготовлены из оцинкованной трубы различного диаметра и имеют двойную порошковую окраску. Лестницы и связующие площадки должны быть изготовлены из перфорированного листа толщиной 1.5 мм, иметь в нижней части каркас жесткости и дополнительное травмобезопасное ударогасящее резиновое покрытие. Ограждения, крыши, декоративные элементы, борта, лотки должны быть изготовлены из высококачественного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) различного цвета. При изготовлении изделий из ПНД применяются компоненты, нейтрализующие статическое напряжение, а также стойкие к ультрафиолетовому излучению. Применение современных красителей позволяет изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет. Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов от -65 до +65 ˚С. Срок эксплуатации - не менее 12 лет.

При установке данного комплекса не допускается: 
Применение пластиковых крепежных колец (хомутов) и крабов;
Применение опорных стоек Ø менее 112,5 мм;
Применение смотровых площадок, лестниц и ступеней, не покрытых ударогасящей резиной;
Применение спусков «Труба» Ø менее 78 мм;
Применение в металлических элементах не оцинкованного металла.

6. Спортивный комплекс для малышей должен состоять из шести пеньков, каждый из которых шириной не менее 200 мм, длиной не менее 2020мм, высота у всех пеньков разная: не менее 300 мм, 400 мм, 100 мм, 500 мм, 600 мм, 200 мм. Конструкция пенька должна представлять собой стойку, выполненную из металлической трубы. В верхней части стойка должна иметь закрепленный элемент в виде круга диаметром не менее 200 мм, выполненный из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм. 
Комплекс должен представлять собой не менее 1 стойки высотой в установленном виде не менее 300 мм, не менее 1 стойки высотой в установленном виде не менее 400 мм, не менее 1 стойки высотой в установленном виде не менее 100 мм, не менее 1 стойки высотой в установленном виде не менее 500 мм, не менее 1 стойки высотой в установленном виде не менее 600 мм, не менее 1 стойки высотой в установленном виде не менее 200 мм.
Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев.
Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.
Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены порошковым покрытием.

7. Игровой комплекс в установленном виде должен быть длиной не менее 4232 мм, шириной не менее 1632 мм, высотой не менее 2132 мм должен состоять из следующих комплектующих:
Стойка опорная для качелей А-образной формы высотой не менее 2132 мм не менее 3 шт., 
Канатный лаз не менее 1 пары,
Перекладина для лаза не менее 1 шт.,
Перекладина для качелей двойных не менее 1 шт.,
Подвес цепной с пластиковым сидением не менее 2 шт.
Комплект крепежа.
Комплекс должен представлять собой конструкцию, в которой спортивные и игровые элементы должны быть расположены в следующем порядке: двойные качели, канатный лаз, находящиеся на одной линии.
Канатная сетка для лаза должна быть сплетена из полипропиленового каната с металлической сердцевиной внутри. Места сплетения горизонтальных и вертикальных канатов должны быть механически скреплены специальным пластмассовым крепежом.
А-образные опорные стойки должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 89 мм. Верхняя перекладина должна быть выполнена из металлической трубы диаметром не менее 76 мм.
Все металлические части должны быть покрыты порошковым покрытием. 
Сидения качелей должны быть изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) толщиной 6-8 мм с применением современных красителей, что позволит изделиям сохранить цветность в течение 12-15 лет.  При изготовлении изделий из ПНД должны применяться компоненты, нейтрализующие статическое напряжение, а также стойкие к ультрафиолетовому излучению. 
Все выступающие болтовые соединения должны быть закрыты пластиковыми заглушками.
В основании опорных столбов игрового комплекса должны быть предусмотрены металлические круглые площадки для установки на анкерные болты.
Температурный режим использования оборудования от +65 С˚ до -65 С˚. Срок эксплуатации изделия не менее 12 лет.

8. Игровой комплекс в установленном виде должен быть длиной не менее 2220 мм, шириной не менее 1632 мм, высотой не менее 2130 мм должен состоять из следующих комплектующих:
Стойка опорная для качелей А-образной формы высотой не менее 2130 мм не менее 2 шт., 
Многоместный подвес, в комплекте с площадкой для ног и сиденьями не менее 1 шт.,
Верхняя перекладина для качелей длиной не менее 1980 мм не менее 1 шт., 
Комплект крепежа
Подвес качелей должен иметь два сидения со спинкой, рассчитанные на не менее 4 посадочных места. Сидения должны находиться друг на против друга и иметь общую площадку для ног длиной не менее 790 мм, шириной не менее 710 мм. 
Все металлические части должны быть покрыты порошковым покрытием. 
Площадка для ног должна быть изготовлена из перфорированного металла. Опорные стойки должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 89 мм
Сиденья качелей должны быть изготовлены из качественного импортного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления) толщиной 6-8 мм с применением современных красителей, что позволит изделиям сохранять цветность в течении 12-15 лет.  При изготовлении изделий из ПНД должны применяться компоненты, нейтрализующие статическое напряжение, а также стойкие к ультрафиолетовому излучению. 
Температурный режим использования оборудования должен быть от +65 С˚ до -65 С˚. Срок эксплуатации изделия не менее 12 лет.

9. Игровой модуль в установленном виде должен быть высотой не менее 1300 мм., шириной не менее 100 мм, длиной не менее 1200 мм представлять собой развивающую игру для малышей «счеты». Должен состоять из двух опорных стоек и четырех перекладин, на которых размещены кольца в количестве 10 шт. на каждой. Кольца должны быть размещены таким образом, чтобы их можно было перемещать Опорные стойки должны быть выполнены из профильной трубы размером не менее 80*80 мм, должны иметь заглушку наверху, перекладины должны быть выполнены из металлической трубы диаметром не менее 21 мм. Кольца должны быть выполнены из высокопрочного пластика-пнд.
Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.
Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.
При изготовлении изделий из ПНД должны применяться компоненты, нейтрализующие статическое напряжение, а также стойкие к ультрафиолетовому излучению. Применение современных красителей позволит изделиям сохранять цветность в течение 12-15 лет. Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов должен быть от -65 до +65 ˚С. 

10. Игровой модуль высотой не менее 1300 мм., шириной не менее 100 мм, длиной не менее 1200 мм должен представлять собой доску для рисования. Опорные стойки в количестве 2 шт. должны быть выполнены из профильной трубы размером не менее 80*80 мм, должны иметь заглушку наверху. Доска для рисования должна быть выполнена из влагостойкой фанеры толщиной не менее 21 мм.
Все деревянные и фанерные элементы должны быть окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев.
Все края и углы фанерных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.
Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.
Игровой модуль должен собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

11. Домик в установленном виде должен иметь размеры ширина не менее 1200мм длина не менее 1200мм высота не менее 2200мм, материал: дерево
Опоры конструкции должны быть изготовлены из сухого клееного бруса, загрунтованного и окрашенного акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету.Ограждения, элементы крыши и молдинги должны быть выполнены из высококачественной фанеры повышенной влагостойкости ФСФ, загрунтованной и окрашенной акриловыми водорастворимыми красками, устойчивыми к истиранию и ультрафиолету. Площадки должны быть выполнены из высококачественной фанеры ламинированной повышенной влагостойкости ФСФ, с нанесенной антискользящей сеткой. Монтажные стаканы должны быть изготовлены металла и иметь двойную порошковую окраску. Так же должен присутствовать элемент «счеты» изготовленный из высококачественной ламинированной березовой фанеры повышенной влагостойкости в количестве не менее 1 штуки.

12.  Детская песочница в форме прямоугольника с навесом должна иметь размеры: ширина не менее 2500 мм длинны не менее 2500 мм высота не менее 2400 мм. 
Песочница должна состоять из восьми одинаковых сегментов размер сегмента: 130*15*30см, изготовлены из высококачественного ПНД (пищевого полиэтилена низкого давления)
С каждой стороны сегмента должны быть технологические отверстия Ø 30 мм, необходимые для соединения сегментов. Боковые стороны сегментов должны иметь рельефную отливку в виде рёбер, что позволяет нести дополнительную нагрузку и придаёт жёсткость элементу. Верхняя часть сегмента должна быть гладкой, без каких-либо зацепов, так как несёт функцию сиденья во время эксплуатации. Сегменты должны соединяться между собой крепёжными деталями, выполненными из металлической трубы Ø 25*3.2 мм, которые несут функцию дополнительного крепления к грунту. Длина крепёжных деталей не менее 70 см. Размер навеса должен быть не менее 2000*2000 мм, высота 2400 мм. Навес должен быть изготовлен из полиэтилена низкого давления яркого цвета устойчивого к ультрафиолету. Столб и каркас навеса должны быть металлические, окрашены порошковой краской. Крыша навеса должна крепится на металлический каркас. Опорная стойка должна крепится к основанию методом бетонирования согласно необходимым требованиям.
13. Вазон в установленном виде длиной не менее 750 мм, шириной не менее 750 мм, высотой не менее 640 мм предусматривает наземный вариант установки. Емкость вазона должна быть не менее 307 литров. Каркас вазона должен быть выполнен из стального уголка с размерами не менее 50х50 мм стенка 5 мм, стального листа толщиной не менее 5мм, окрашенных порошковой покрытием. Боковые стенки должны быть выполнены из цельной древесины хвойных пород. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены порошковым покрытием.

14. Скамейка со спинкой и подлокотниками в установленном виде длиной не менее 2040 мм, шириной не менее 508 мм, высотой не менее 817 мм. Каркас скамейки должен быть выполнен из стального уголка с размерами не менее 50х50 мм стенка 5 мм, стальной трубы диаметром не менее 25 мм, окрашенной полимерно-порошковой покрытием. Сиденье, спинка и подлокотники скамьи должны быть выполнены из цельной древесины хвойных пород. Скамейка должна предусматривать установку на анкерные болты.
Все деревянные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками не менее 3-х слоев.
Все края и углы деревянных элементов должны иметь ошлифованные края и плавные радиусы скругления не менее 6 мм.
Все металлические элементы и комплектующие окрашены полимерно-порошковым покрытием.
Скамейка собирается на оцинкованные крепежные метизы. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.

15. Урна в установленном виде длиной не менее 470 мм, шириной не менее 470 мм, высотой не менее 600 мм предусматривает наземный вариант. Урна должна иметь бак ёмкостью не менее 60 литров, выполненный из листового металла толщиной не менее 1мм. Каркас урны должен быть выполнен из стального уголка с размерами не менее 50х50 мм, окрашенного полимерно-порошковой покрытием. Обод в верхней части урны должен быть выполнен из цельной древесины хвойных пород. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием.
16. Спортивное оборудование в установленном виде должно быть длиной не менее 3090 мм, шириной не менее 1542 мм, высотой не менее 3253 мм. Конструкция должна состоять из футбольных ворот и стритбольного кольца, прикрепленного тремя стойками к верхней части каркаса ворот. Для устойчивого положения опорные элементы конструкции должны быть установлены с заглублением в грунт не менее чем на 500 мм. Каркас ворот и стойки  стритбольного кольца должны быть выполнены из металлической оцинкованной трубы диаметром не менее 32 мм, стритбольный щит стандартных размеров высотой до кольца в установленном виде не менее 2602 мм должен быть выполнен из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной не менее 21 мм и иметь стандартную разметку. Кольцо должно быть выполнено из металлического прута диаметром не менее 15 мм. Все металлические элементы и комплектующие должны быть окрашены полимерно-порошковым покрытием. Спортивное оборудование собирается на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования, должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов.
17. Панель ограждения спортивной площадки должна быть размерами не менее - ширина 2350 высота 3030 яч.50х200, пруток оцинкованный, толщина прутка с учетом полиэтиленового покрытия 6мм, без вырезов. Полиэтиленовое покрытие должно специально использоваться для спортивных площадок. Столб должен быть длиной 4,0 м, выполнен из металлической трубы 80*80*2мм, оцинкованный металл, с порошковым покрытием, с пластиковой заглушкой, должен бетонироваться глубиной на 1 метр. Калитка размер должна быть размерами не менее - ширина 1000 высота 2000, с замком, петли должны быть регулируемые. Комплект крепежа.
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